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Hooldus
Tolmu eemaldamiseks kasutada pehme puhastusotsikuga varustatud tolmuimejat.
Puhastamisel tuleks kasutada niisket lappi ning vajadusel nõrka pesulahust.
Keemilist puhastust ei soovitata. Metallpindu võib pesta.
Pinnavigastused - Vigastatud luugid tuleb asendada või pahteldada ja üle värvida.
Hooldusvahemik - Hooldamise ajastamine sõltub ruumi otstarbest ja puhastamise vajadusest.

Paigaldusjuhendid
Viimistletav hooldusluuk Alustar
Luuk kinnitatakse kipsplaadi külge kruvidega, ei vaja eraldi toestamist ega riputamist.
Peale paigaldust luugi pind ja ümbrus viimistletakse.
Luugi avamine ja sulgemine toimub vajutusega luugi servale.

Valge plekist hooldusluuk Softline
Ava lõikamine vastavalt luugi mõõdule.
Kinnitamine avasse paigalduskõrvade abil või kruvidega kinnitusavadest.
Nelikantvõtmega luku avamine ja sulgemine komplektis oleva võtmega.
[bookmark: _GoBack]Vajutuslukuga luugi avamine ja sulgemine toimub vajutusega luugi servale.

Valge plekist õhukindel hooldusluuk Softline Airproof 
Ava lõikamine vastavalt luugi mõõdule.
Kinnitamine avasse paigalduskõrvade abil või kruvidega kinnitusavadest.
Peale paigaldust raami äär silikoonitakse.
Kolmkantvõtmega luku avamine ja sulgemine komplektis oleva võtmega.

Hooldusluuk valge plekist „naaskliga avatav“
Ava lõikamine vastavalt luugi mõõdule. Kinnitamine avasse kruvidega kinnitusavadest.

Valge plekist tuletõkkeluuk KIILAX EI30 ja EI60
Ava lõikamine vastavalt luugi mõõdule.
Kipsplaatkonstruktsiooni paigaldamiseks aseta luuk avasse ja painuta kõik kiirkinnitusklambrid kipsplaadi taha. 
Kruvidega kinnituse puhul kasuta kõiki selleks mõeldud ümmargusi 0,6mm avasid luugi raamis. 
Kasutad sobilikke kinnituskruvisid, metalli või puidukruvid mõõduga vähemalt 4,5x35mm ja massiivseina paigaldusel võib kasutada ka betooninaelu mõõduga vähemalt 2,9x65mm.
Sulge luugi uks ja lukusta. Luugi uks peab olema alati kinni ja lukustatud.  
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