Objekt:		Äripindadega korterelamud
Aadress:		Kalaranna tn.8, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harjumaa
Töövõtja:		Hiieko AS
Tellija:		Nordecon AS
Garantiiperiood:	__.__.2021-__.__.2023	

VENTILATSIOON
Sadmete kontroll- ja hooldusgraafik


	Tööde kirjeldus/hooldussagedus
	1x
nädalas
	3 kuu
tagant
	6 kuu
tagant
	1 x
aastas
	1 x
3 aastas

	Tihendid
· luugi tihend
· filtrite tihend
· ventilaatorimoodulite tihend
· rootorimooduli tihend
	
	
	
	
X
X
X
X
	

	Klapid
· klapiajamite töörežiimide kontroll
	
	
	
	
X
	

	Filtrite survelanguse kontroll, vajadusel filtrite vahetus
	
	
	
	X
	

	Õhujaotajad
· puhastus
	
	
	
	
X
	

	Õhukanalid
· Kontrollida, et õhukanalid on puhtad
	
	
	
	

	
X

	Soojusvaheti (plaat-, rootor-)
· kontrollida et tihendusribad on pööratud rootorsoojusvaheti suunas
· soojusvaheti puhastamine
· kontrollida, et rootorrihm on terve ja mitte liiga lõtv. 
	
	

	


	


	
X
X
X
X

	Küttekalorifeer:
· visuaalne kontroll
· kalorifeeri puhastamine
	
	

	
	

	
X
X

	Ventilaator:
· visuaalne kontroll
· ventilaatori kambri puhastus, tiiviku puhastus, laagrite kontroll
	
	

	


	
X


	

X


	Elektriseadmed:
· elektriliste ühenduste kontroll ja pingutamine
· mootorite töörežiimide kontroll

	
	

	

	
X
X
X
	



TULETÕKKEKLAPPIDE KONTROLL JA HOOLDUS.
Vastavalt tuleohutuseeskirjadele teostatakse tuletõkkeklappide kontroll vähemalt üks kord aastas.

Tuleklappide kontrollil teostatavad tööd:

* Klapi paigalduse õigsuse kontroll.
* Tuletõkkeisolatsiooni ja -mastiksi paigalduse korrasoleku kontroll.
* Klapi vaba liikumise kontroll.
* Vedru korrasoleku kontroll.
* Sularite visuaalne kontroll.
* Tihendite korrasoleku kontroll.

Kõik kontrollkäigud peavad lõppema dokumentatsiooni nõuetekohase vormistamisega:
* Kontrollakti ja hooldusraamatu täitmine.
* Avastatud puuduste vormistamine ja hoone valdajale / tellijale vastava aruande esitamine.
NB. Kui seadmetest kostub ebaharilikku müra või kolinat tuleb koheselt seisata seade ja teavitada sellest hooldustöid teostavat ettevõtet.
	



KUUPÄEV
	Teostatud tööd / Ülevaatus
SÜSTEEMI OLUKORRA HINNANG, VAJALIKUD ABINÕUD TEOSTATUD ÜMBEREHITUSED, TÄITEJOONISEDNENDE KOHTA
	TÖÖ/ÜLEVAATUSE TEOSTAJA 


NIMI
	



ALLKIRI

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



